СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		
	
	Директор 
		Глава администрации МО Георгиевского сельсовета

	________________	 /                            /             		
	________________	 /Ю.А. Талащенко /		
	
	"_____"_________________________2010_г.		"_____"_________________________2010г.		
Объект: хутор Привольный		
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33		
	Реконструкция  улицы Дорожная и улицы Зеленая,  хутор Привольный		
	
	Сметная стоимось:	499 796	руб.		
	Нормативная трудоемкость:	480	руб.		
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.		Сметная заработная плата:	32 106	руб.		

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е01-02-027-2 
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ.	2.44	79.96	79.96	195		195			
				11.44			28	1.1	2.684	
	Объем: 610*4									
	
2.	Е01-01-013-2 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.788	2 267.51	2 215.75	1 787	38	1 746	8	6.304	
			48.72	412.28			325	40.9	32.2292	
	Объем: (350*0.4+260*0.15)*4*1.1									
	
3.	Х403-1-2 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 2 км. (класс груза 1), т	1379	3.67	3.67	5 061		5 061			
										
	Объем: 788*1.75									
	
4.	Е01-02-001-2 
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотн. грунта	0.788	994.44	994.44	784		784			
				164.06			129	15.39	12.12732	
	
5.	Е27-04-001-2 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3	4.88	2 020.20	1 902.26	9 859	480	9 283	15.72	76.7136	
			98.41	139.09			679	14.81	72.2728	
	Объем: 610*4*0.2									
	
6.	С408-0200; 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	595.36	48.60		28 934					
										
	Объем: 488*1.22									
	Поправки: ПЗ: =48.6	
	
7.	Е01-01-048-1 
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1, 1000 м3	0.305	6 678.42	1 309.59	2 037	1 637	399	806.13	245.86965	
			5 368.83	138.56			42	13.71	4.18155	
	
	Перекрестки с трубами	
	
8.	Е01-01-013-2 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03	2 267.51	2 215.75	68	1	66	8	0.24	
			48.72	412.28			12	40.9	1.227	
	Объем: 20*1.0*1.5									
	
9.	Х403-1-3 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1), т	52.5	4.64	4.64	244		244			
										
	Объем: 30*1.75									
	
10.	Е23-01-007-3 
Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм, 100 м трубопровода	0.2	3 905.93	1 166.84	781	179	233	123.31	24.662	
			895.23	98.50			20	9.49	1.898	
	
11.	С103-счет. 
Трубы  ж/б  диаметр 600, L= 5м, шт.	4	2 304.80		9 219					
										
	Поправки: ПЗ: =13000/1.18/4.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				58 969	2 335	18 011		353.78925	
							1 235		126.61987	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				28 934					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=89.3 - по стр. 2, 4, 7, 8; %=133.48 - по стр. 5; %=130 - по стр. 10)				3 777					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1; %=42.5 - по стр. 2, 4, 8; %=95 - по стр. 5; %=50 - по стр. 7; %=89 - по стр. 10)				2 343					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				65 089					
	Строительные работы ТЦ зп	13.75			32 106					
	Строительные работы ТЦ зпм	13.75			16 981					
	Строительные работы ТЦ маш без зпм	6.44			108 037					
	Строительные работы ТЦ матер	4.72			182 282					
	Строительные работы ТЦ нр	13.75			51 934					
	Строительные работы ТЦ сп	13.75			32 216					
	ВСЕГО ТЦ				423 556					
	. НДС 18 %	18			76 240					
	. ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС				499 796					

	
	Составил:		_____________________ /			 /		
	
	Проверил:	_____________________ /			 /